#**********************************************  UA  *****************************************************
#
#		КОНФІГУРАЦІЙНІ НАЛАШТУВАННЯ ІНТЕРФЕЙСУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ
#
#		нові налаштування вступають в силу після перезавантаження програми
#
#***********************************************  RU *****************************************************
#
# настройки интерфейса и функциональности программы
#
# Новые настройки вступают в силу после перезагрузки программы
#
# *************************************************
#

# КІЛЬКІСТЬ ВХОДІВ (0..8), ПОТОЧНИЙ СТАН ЯКИХ БУДЕ ВІДОБРАЖАТИСЯ В ПРОГРАМІ (залежить від типу приладу)
# Количество входов (0..8), текущее состояние КОТОРЫХ будет отображаться в ПРОГРАММЕ (зависит от типа прибора)
MAX_INPUT=4

# КІЛЬКІСТЬ ВИХОДІВ (0..8), ПОТОЧНИЙ СТАН ЯКИХ БУДЕ ВІДОБРАЖАТИСЯ ТА КЕРУВАТИСЯ (залежить від типу приладу)
# Количество выходов (0..8), текущее состояние КОТОРЫХ БУДЕТ отображаться и управляться (зависит от типа прибора)
MAX_OUTPUT=4

# ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНУ 220В НА ОБ'ЄКТІ (0-не відображати, 1-відображати)
# ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 220 НА ОБЪЕКТЕ (0-не отображать, 1-отображать)
view_220=1

# ВІДОБРАЖЕННЯ ЧАСУ НАДХОДЖЕННЯ ДАНИХ ВІД ПРИЛАДІВ (0-не відображати, 1-відображати)
# Отображение времени поступления данных от приборов (0-не отображать, 1-отображать)
view_time=1

# ВІДОБРАЖЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ СТАНУ ОХОРОНИ (0-не відображати, 1-відображати)
# ОТОБРАЖЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ (0-не отображать, 1-отображать)
view_arm=1

# ВІДОБРАЖЕННЯ НАЗВИ ОБ'ЄКТІВ (0-не відображати, 1-відображати)
# Отображения названия ОБЪЕКТОВ (0-не отображать, 1-отображать)
view_object=1

# ВИСОТА ЕЛЕМЕНТІВ ВІДОБРАЖЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ (в пікселях 50 .. 500)
# ВЫСОТА элементов отображения И УПРАВЛЕНИЯ (в пикселях 50 .. 500)
object_row_height=100

# МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОБ'ЄКТІВ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ
# Максимальное количество ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ
MAX_OBJECT=100

# ЛОГУВАННЯ ДАНИХ В ЛОГ-ФАЙЛИ ДО ПАПКИ history (0-вимкнути, 1-ввімкнути). НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ВИМИКАТИ!!!
# Логирования ДАННЫХ в лог-файл в папку history (0-выключить, 1-включить). Не рекомендуется выключать !!!
save_log=1

# ВИВОДИТИ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД ПРИЛАДІВ ЗГІДНО НАЛАШТУВАНЬ У ФАЙЛІ "EVENT_ХХ.TXT" (0-вимкнути, 1-ввімкнути). НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ВИМИКАТИ!!!
# Выводить сообщения от приборов СОГЛАСНО НАСТРОЕК в файле "EVENT_ХХ.TXT" (0-выключить, 1-включить). Не рекомендуется выключать !!!
msg_event=1



##################################################   UA   #######################################################
#	У випадку неможливості отримати статичну IP-адресу чи доменне ім'я для доступу до ПК, де використовується
#	програма "ОКО-ONLINE", є можливість роботи цієї програми в режимі "TCP-клієнт", 
#	використовуючи транзитний ТСР-сервер ОКО на платній основі (1 гр/день за кожен об'єкт понад одного, тобто один прилад безкоштовно).
#	В даному режимі усі прилади потрібно налаштувати на ТСР-сервер ОКО, а саме: 
#	доменне ім'я серверу ok.webhop.net, порт 32100.
# 	В даному режимі програма "ОКО-online" та об'єктові прилади будуть підєднуватися до ТСР-серверу ОКО 
#	та через нього робити обмін даними.
#
################################################## RU ################################################# ######
# В случае невозможности получить статический IP-адрес или доменное имя для доступа к ПК, где используется
# программа "ОКО-ONLINE", есть возможность работы этой программы в режиме "TCP-клиент",
# Используя транзитный ТСР-сервер ОКО на платной основе (1 гр/день за каждый объект более одного, то есть один прибор бесплатно).
# В данном режиме все приборы нужно настроить на ТСР-сервер ОКО, а именно:
# Доменное имя сервера ok.webhop.net, порт 32100.
# В данном режиме программа "ОКО-online" и приборы будут соединяться на ТСР-сервер ОКО
# и через него делать обмен данными.
####################################################################################################################

# режим "TCP-клієнт" (1 - ТАК, 0 - НІ)
# Режим "TCP-клиент" (1 - Да, 0 - НЕТ)
tcp_client_mode=0

# доменне імя чи ІР-адреса транзитного ТСР-серверу (за замовчуванням ТСР-сервер ОКО ok.webhop.net - НЕ ЗМІНЮВАТИ!!!)
# Доменное имя или IP-адрес транзитного ТСР-сервера (по умолчанию ТСР-сервер ОКО ok.webhop.net - НЕ МЕНЯТЬ !!!)
online_server=ok.webhop.net

# порт транзитного ТСР-серверу (за замовчуванням порт 31200 ТСР-серверу ОКО - НЕ ЗМІНЮВАТИ!!!)
# Порт транзитного ТСР-сервера (по умолчанию порт 31200 ТСР-сервера ОКО - НЕ МЕНЯТЬ !!!)
online_server_port=31200

# назва облікового запису 
# за замовчуванням demo, який має програмне обмеження в один об'єкт
# отримайте власний обліковий запис за посиланням http://ok.webhop.net/update/monitor/ та бонус у розмірі 30 гривен
# Название учетной записи
# По умолчанию demo, который имеет программное ограничение в один объект
# Получите учетную запись по ссылке http://ok.webhop.net/update/monitor/ и бонус в размере 30 гривен
account=demo

# пароль облікового запису - за замовчуванням demo
# Пароль учетной записи - по умолчанию demo
password=demo




